李宣廷车间实习心得

通过一天的卓兴泰车间实习，了解了公司产品生产流程与工艺要求，有很大的收获。

1. 进车间需要穿防静电衣，带鞋套和帽子。
2. 了解了贴片的主要流程。上板机 - 印刷机 - 接驳台-3Dspi（检查面积，高度，体积，锡）-高速贴片机（nxt，器物料，电容电阻 ）-NOI（检查贴片效果，是否缺件，检查极性）-贴片（大料，高精密）-回流炉-目检
3. 了解了模块的测试工作。测试时，显示PASS就通过，否则不通过。
4. 进行了n1800组包实操。工作虽然简单，没技术含量，但是必须细心认真，一丝不苟。

N1800组装作业主要包括：1.主板检查/贴泡棉。2.底盘打螺丝。3.打机身标签。4.主板装壳、贴机身标 5.打顶端侧盖螺丝 6.锁六角螺母 7.全检 8.贴二维码、彩盒机身标签 9.装配件 10.称重、贴合格标 11.打印卡通箱贴标、装箱 12.封箱、贴合格标签。

1. N720作业流程主要有1.下载 2.写QCM 3.写SN 4.校准 5.综测 6.贴条码 7.写号 8.全面信息检查 9.外观检查及平整度测试 10.扫号包装 11.包装